[bookmark: _ldu1fs1b0f29]Estas notas de tamizaje de colorimetría pertenecen a las siguientes coordenadas en San Gregorio atlalpulco  este punto 1   https://maps.app.goo.gl/Z76w7Zfcdzd1KhpXA     coordenadas   19.262849, -99.055480 Xochimilco, 16633 CDMX  
Este es un punto exterior donde llega toda la contaminación del drenaje Atenco 

Muestreo de 12 de septiembre de 2024 
Los 16 parámetros que vamos a registrar
	#
	Código de base
	Parámetro del kit
	Escala que aparece en la tira
	Unidad indicada

	1
	PH_STRIP
	pH
	6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4
	pH

	2
	GH
	Dureza
	0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425
	mg/L

	3
	CYA
	Ácido cianúrico
	0 / 30–50 / 100 / 150 / 300
	mg/L

	4
	TCL
	Cloro total
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10
	mg/L

	5
	FCL
	Cloro libre
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	6
	BR
	Bromo
	0 / 1 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	7
	NO3
	Nitrato
	0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500
	mg/L

	8
	NO2
	Nitrito
	0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80
	mg/L

	9
	FE
	Hierro
	0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250
	mg/L

	10
	CR6
	Cromo / Cr(VI)
	0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100
	mg/L

	11
	PB
	Plomo
	0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500
	mg/L

	12
	CU
	Cobre
	0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300
	mg/L

	13
	HG
	Mercurio
	0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08
	mg/L

	14
	F
	Fluoruro
	0 / 25 / 50 / 100 / 200
	mg/L

	15
	CO3
	Carbonato
	0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180
	mg/L

	16
	TAL
	Alcalinidad total
	0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240
	mg/L



Referencia inferir son los valores mínimos de sobrevivencia del ajolote mexicano 
Referencia superior son los valores máximos de sobrevivencia del ajolote mexicano 

	Variable
	Referencia inferior
	Referencia superior
	Rango encontrado operativo

	pH
	≈ 6.5
	≈ 8.5
	≈ 8.3

	ORP
	≈ 100 mV
	≈ 200 mV
	≈ 300  mV

	Conductividad
	≈ 300 µS/cm
	≈ 905 µS/cm
	≈ 550 µS/cm

	Salinidad
	≈ 0 ppt
	≈ >1 ppt
	≈ 0.5  ppt

	TDS
	≈ 0 ppm
	≈ 500  ppm
	≈ 1200  ppm



Muestreo Noviembre 
	#
	Código de base
	Parámetro del kit
	Escala que aparece en la tira
	Unidad indicada

	1
	PH_STRIP
	pH
	6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4
	pH

	2
	GH
	Dureza
	0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425
	mg/L

	3
	CYA
	Ácido cianúrico
	0 / 30–50 / 100 / 150 / 300
	mg/L

	4
	TCL
	Cloro total
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10
	mg/L

	5
	FCL
	Cloro libre
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	6
	BR
	Bromo
	0 / 1 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	7
	NO3
	Nitrato
	0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500
	mg/L

	8
	NO2
	Nitrito
	0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80
	mg/L

	9
	FE
	Hierro
	0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250
	mg/L

	10
	CR6
	Cromo / Cr(VI)
	0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100
	mg/L

	11
	PB
	Plomo
	0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500
	mg/L

	12
	CU
	Cobre
	0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300
	mg/L

	13
	HG
	Mercurio
	0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08
	mg/L

	14
	F
	Fluoruro
	0 / 25 / 50 / 100 / 200
	mg/L

	15
	CO3
	Carbonato
	0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180
	mg/L

	16
	TAL
	Alcalinidad total
	0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240
	mg/L



	Variable
	Referencia inferior
	Referencia superior
	Rango encontrado operativo

	pH
	≈ 6.5
	≈ 8.5
	≈ 8.3

	ORP
	≈ 100 mV
	≈ 200 mV
	≈ 310  mV

	Conductividad
	≈ 300 µS/cm
	≈ 905 µS/cm
	≈ 550 µS/cm

	Salinidad
	≈ 0 ppt
	≈ >1 ppt
	≈ 0.5  ppt

	TDS
	≈ 0 ppm
	≈ 500  ppm
	≈ 1310  ppm




Muestreo de Enero de 2025  ya con los filtros construidos 
	#
	Código de base
	Parámetro del kit
	Escala que aparece en la tira
	Unidad indicada

	1
	PH_STRIP
	pH
	6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4
	pH

	2
	GH
	Dureza
	0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425
	mg/L

	3
	CYA
	Ácido cianúrico
	0 / 30–50 / 100 / 150 / 300
	mg/L

	4
	TCL
	Cloro total
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10
	mg/L

	5
	FCL
	Cloro libre
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	6
	BR
	Bromo
	0 / 1 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	7
	NO3
	Nitrato
	0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500
	mg/L

	8
	NO2
	Nitrito
	0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80
	mg/L

	9
	FE
	Hierro
	0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250
	mg/L

	10
	CR6
	Cromo / Cr(VI)
	0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100
	mg/L

	11
	PB
	Plomo
	0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500
	mg/L

	12
	CU
	Cobre
	0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300
	mg/L

	13
	HG
	Mercurio
	0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08
	mg/L

	14
	F
	Fluoruro
	0 / 25 / 50 / 100 / 200
	mg/L

	15
	CO3
	Carbonato
	0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180
	mg/L

	16
	TAL
	Alcalinidad total
	0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240
	mg/L





	Variable
	Referencia inferior
	Referencia superior
	Rango encontrado operativo

	pH
	≈ 6.5
	≈ 8.5
	≈ 8.3

	ORP
	≈ 100 mV
	≈ 200 mV
	≈ 290  mV

	Conductividad
	≈ 300 µS/cm
	≈ 905 µS/cm
	≈ 550 µS/cm

	Salinidad
	≈ 0 ppt
	≈ >1 ppt
	≈ 0.5  ppt

	TDS
	≈ 0 ppm
	≈ 500  ppm
	≈ 1100  ppm





Muestreo 28 de abril de 2025 
Los 16 parámetros que vamos a registrar
	#
	Código de base
	Parámetro del kit
	Escala que aparece en la tira
	Unidad indicada

	1
	PH_STRIP
	pH
	6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4
	pH

	2
	GH
	Dureza
	0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425
	mg/L

	3
	CYA
	Ácido cianúrico
	0 / 30–50 / 100 / 150 / 300
	mg/L

	4
	TCL
	Cloro total
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10
	mg/L

	5
	FCL
	Cloro libre
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	6
	BR
	Bromo
	0 / 1 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	7
	NO3
	Nitrato
	0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500
	mg/L

	8
	NO2
	Nitrito
	0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80
	mg/L

	9
	FE
	Hierro
	0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250
	mg/L

	10
	CR6
	Cromo / Cr(VI)
	0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100
	mg/L

	11
	PB
	Plomo
	0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500
	mg/L

	12
	CU
	Cobre
	0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300
	mg/L

	13
	HG
	Mercurio
	0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08
	mg/L

	14
	F
	Fluoruro
	0 / 25 / 50 / 100 / 200
	mg/L

	15
	CO3
	Carbonato
	0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180
	mg/L

	16
	TAL
	Alcalinidad total
	0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240
	mg/L



	Variable
	Referencia inferior
	Referencia superior
	Rango encontrado operativo

	pH
	≈ 6.5
	≈ 8.5
	≈ 7.3

	ORP
	≈ 100 mV
	≈ 200 mV
	≈ 280  mV

	Conductividad
	≈ 300 µS/cm
	≈ 905 µS/cm
	≈ 530 µS/cm

	Salinidad
	≈ 0 ppt
	≈ >1 ppt
	≈ 0.5  ppt

	TDS
	≈ 0 ppm
	≈ 500  ppm
	≈ 1122  ppm




Muestreo de 16 de julio  2025 en estiaje 
Los 16 parámetros que vamos a registrar
	#
	Código de base
	Parámetro del kit
	Escala que aparece en la tira
	Unidad indicada

	1
	PH_STRIP
	pH
	6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4
	pH

	2
	GH
	Dureza
	0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425
	mg/L

	3
	CYA
	Ácido cianúrico
	0 / 30–50 / 100 / 150 / 300
	mg/L

	4
	TCL
	Cloro total
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10
	mg/L

	5
	FCL
	Cloro libre
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	6
	BR
	Bromo
	0 / 1 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	7
	NO3
	Nitrato
	0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500
	mg/L

	8
	NO2
	Nitrito
	0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80
	mg/L

	9
	FE
	Hierro
	0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250
	mg/L

	10
	CR6
	Cromo / Cr(VI)
	0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100
	mg/L

	11
	PB
	Plomo
	0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500
	mg/L

	12
	CU
	Cobre
	0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300
	mg/L

	13
	HG
	Mercurio
	0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08
	mg/L

	14
	F
	Fluoruro
	0 / 25 / 50 / 100 / 200
	mg/L

	15
	CO3
	Carbonato
	0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180
	mg/L

	16
	TAL
	Alcalinidad total
	0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240
	mg/L



	Variable
	Referencia inferior
	Referencia superior
	Rango encontrado operativo

	pH
	≈ 6.5
	≈ 8.5
	≈ 7.8

	ORP
	≈ 100 mV
	≈ 200 mV
	≈ 295  mV

	Conductividad
	≈ 300 µS/cm
	≈ 905 µS/cm
	≈ 560 µS/cm

	Salinidad
	≈ 0 ppt
	≈ >1 ppt
	≈ 0.5  ppt

	TDS
	≈ 0 ppm
	≈ 500  ppm
	≈ 1190  ppm




Muestreo de octubre de 2025 
Los 16 parámetros que vamos a registrar
	#
	Código de base
	Parámetro del kit
	Escala que aparece en la tira
	Unidad indicada

	1
	PH_STRIP
	pH
	6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4
	pH

	2
	GH
	Dureza
	0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425
	mg/L

	3
	CYA
	Ácido cianúrico
	0 / 30–50 / 100 / 150 / 300
	mg/L

	4
	TCL
	Cloro total
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10
	mg/L

	5
	FCL
	Cloro libre
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	6
	BR
	Bromo
	0 / 1 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	7
	NO3
	Nitrato
	0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500
	mg/L

	8
	NO2
	Nitrito
	0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80
	mg/L

	9
	FE
	Hierro
	0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250
	mg/L

	10
	CR6
	Cromo / Cr(VI)
	0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100
	mg/L

	11
	PB
	Plomo
	0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500
	mg/L

	12
	CU
	Cobre
	0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300
	mg/L

	13
	HG
	Mercurio
	0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08
	mg/L

	14
	F
	Fluoruro
	0 / 25 / 50 / 100 / 200
	mg/L

	15
	CO3
	Carbonato
	0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180
	mg/L

	16
	TAL
	Alcalinidad total
	0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240
	mg/L




	Variable
	Referencia inferior
	Referencia superior
	Rango encontrado operativo

	pH
	≈ 6.5
	≈ 8.5
	≈ 8.3

	ORP
	≈ 100 mV
	≈ 200 mV
	≈ 300  mV

	Conductividad
	≈ 300 µS/cm
	≈ 905 µS/cm
	≈ 560 µS/cm

	Salinidad
	≈ 0 ppt
	≈ >1 ppt
	≈ 0.5  ppt

	TDS
	≈ 0 ppm
	≈ 500  ppm
	≈ 1110  ppm





Muestreo Enero 2026 
Los 16 parámetros que vamos a registrar
	#
	Código de base
	Parámetro del kit
	Escala que aparece en la tira
	Unidad indicada

	1
	PH_STRIP
	pH
	6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4
	pH

	2
	GH
	Dureza
	0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425
	mg/L

	3
	CYA
	Ácido cianúrico
	0 / 30–50 / 100 / 150 / 300
	mg/L

	4
	TCL
	Cloro total
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10
	mg/L

	5
	FCL
	Cloro libre
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	6
	BR
	Bromo
	0 / 1 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	7
	NO3
	Nitrato
	0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500
	mg/L

	8
	NO2
	Nitrito
	0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80
	mg/L

	9
	FE
	Hierro
	0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250
	mg/L

	10
	CR6
	Cromo / Cr(VI)
	0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100
	mg/L

	11
	PB
	Plomo
	0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500
	mg/L

	12
	CU
	Cobre
	0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300
	mg/L

	13
	HG
	Mercurio
	0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08
	mg/L

	14
	F
	Fluoruro
	0 / 25 / 50 / 100 / 200
	mg/L

	15
	CO3
	Carbonato
	0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180
	mg/L

	16
	TAL
	Alcalinidad total
	0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240
	mg/L



	Variable
	Referencia inferior
	Referencia superior
	Rango encontrado operativo

	pH
	≈ 6.5
	≈ 8.5
	≈ 8.3

	ORP
	≈ 100 mV
	≈ 200 mV
	≈ 310  mV

	Conductividad
	≈ 300 µS/cm
	≈ 905 µS/cm
	≈ 570 µS/cm

	Salinidad
	≈ 0 ppt
	≈ >1 ppt
	≈ 0.5  ppt

	TDS
	≈ 0 ppm
	≈ 500  ppm
	≈1150  ppm




Muestreo Mayo de 2026 
Los 16 parámetros que vamos a registrar
	#
	Código de base
	Parámetro del kit
	Escala que aparece en la tira
	Unidad indicada

	1
	PH_STRIP
	pH
	6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4
	pH

	2
	GH
	Dureza
	0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425
	mg/L

	3
	CYA
	Ácido cianúrico
	0 / 30–50 / 100 / 150 / 300
	mg/L

	4
	TCL
	Cloro total
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10
	mg/L

	5
	FCL
	Cloro libre
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	6
	BR
	Bromo
	0 / 1 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	7
	NO3
	Nitrato
	0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500
	mg/L

	8
	NO2
	Nitrito
	0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80
	mg/L

	9
	FE
	Hierro
	0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250
	mg/L

	10
	CR6
	Cromo / Cr(VI)
	0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100
	mg/L

	11
	PB
	Plomo
	0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500
	mg/L

	12
	CU
	Cobre
	0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300
	mg/L

	13
	HG
	Mercurio
	0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08
	mg/L

	14
	F
	Fluoruro
	0 / 25 / 50 / 100 / 200
	mg/L

	15
	CO3
	Carbonato
	0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180
	mg/L

	16
	TAL
	Alcalinidad total
	0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240
	mg/L




	Variable
	Referencia inferior
	Referencia superior
	Rango encontrado operativo

	pH
	≈ 6.5
	≈ 8.5
	≈ 7.8

	ORP
	≈ 100 mV
	≈ 200 mV
	≈ 310  mV

	Conductividad
	≈ 300 µS/cm
	≈ 905 µS/cm
	≈ 550 µS/cm

	Salinidad
	≈ 0 ppt
	≈ >1 ppt
	≈ 0.5  ppt

	TDS
	≈ 0 ppm
	≈ 500  ppm
	≈ 1190  ppm




Muestreo 12 de septiembre de 2026 
Los 16 parámetros que vamos a registrar
	#
	Código de base
	Parámetro del kit
	Escala que aparece en la tira
	Unidad indicada

	1
	PH_STRIP
	pH
	6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4
	pH

	2
	GH
	Dureza
	0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425
	mg/L

	3
	CYA
	Ácido cianúrico
	0 / 30–50 / 100 / 150 / 300
	mg/L

	4
	TCL
	Cloro total
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10
	mg/L

	5
	FCL
	Cloro libre
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	6
	BR
	Bromo
	0 / 1 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	7
	NO3
	Nitrato
	0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500
	mg/L

	8
	NO2
	Nitrito
	0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80
	mg/L

	9
	FE
	Hierro
	0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250
	mg/L

	10
	CR6
	Cromo / Cr(VI)
	0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100
	mg/L

	11
	PB
	Plomo
	0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500
	mg/L

	12
	CU
	Cobre
	0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300
	mg/L

	13
	HG
	Mercurio
	0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08
	mg/L

	14
	F
	Fluoruro
	0 / 25 / 50 / 100 / 200
	mg/L

	15
	CO3
	Carbonato
	0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180
	mg/L

	16
	TAL
	Alcalinidad total
	0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240
	mg/L



	Variable
	Referencia inferior
	Referencia superior
	Rango encontrado operativo

	pH
	≈ 6.5
	≈ 8.5
	≈ 8.3

	ORP
	≈ 100 mV
	≈ 200 mV
	≈ 300  mV

	Conductividad
	≈ 300 µS/cm
	≈ 905 µS/cm
	≈ 580 µS/cm

	Salinidad
	≈ 0 ppt
	≈ >1 ppt
	≈ 0.5  ppt

	TDS
	≈ 0 ppm
	≈ 500  ppm
	[bookmark: _GoBack]≈ 1195  ppm




