Estas notas de tamizaje de colorimetría pertenecen a las siguientes coordenadas en San Gregorio atlalpulco  este punto 2   19.263666, -99.055990Xochimilco, Mexico City   https://maps.app.goo.gl/8nEpQqeBDas3mxSs8
Este es un punto Interior de los Biofiltros construidos  donde llega toda la contaminación del drenaje Atenco 

Muestreo de 12 de septiembre de 2024 
Los 16 parámetros que vamos a registrar
	#
	Código de base
	Parámetro del kit
	Escala que aparece en la tira
	Unidad indicada

	1
	PH_STRIP
	pH
	6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4
	pH

	2
	GH
	Dureza
	0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425
	mg/L

	3
	CYA
	Ácido cianúrico
	0 / 30–50 / 100 / 150 / 300
	mg/L

	4
	TCL
	Cloro total
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10
	mg/L

	5
	FCL
	Cloro libre
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	6
	BR
	Bromo
	0 / 1 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	7
	NO3
	Nitrato
	0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500
	mg/L

	8
	NO2
	Nitrito
	0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80
	mg/L

	9
	FE
	Hierro
	0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250
	mg/L

	10
	CR6
	Cromo / Cr(VI)
	0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100
	mg/L

	11
	PB
	Plomo
	0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500
	mg/L

	12
	CU
	Cobre
	0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300
	mg/L

	13
	HG
	Mercurio
	0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08
	mg/L

	14
	F
	Fluoruro
	0 / 25 / 50 / 100 / 200
	mg/L

	15
	CO3
	Carbonato
	0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180
	mg/L

	16
	TAL
	Alcalinidad total
	0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240
	mg/L




	Variable
	Referencia inferior
	Referencia superior
	Rango encontrado operativo

	pH
	≈ 6.5
	≈ 8.5
	≈ 7.1

	ORP
	≈ 100 mV
	≈ 200 mV
	≈ 248  mV

	Conductividad
	≈ 300 µS/cm
	≈ 905 µS/cm
	≈ 460 µS/cm

	Salinidad
	≈ 0 ppt
	≈ >1 ppt
	≈ 0.5  ppt

	TDS
	≈ 0 ppm
	≈ 500  ppm
	≈ 975  ppm


Muestreo Noviembre 
	#
	Código de base
	Parámetro del kit
	Escala que aparece en la tira
	Unidad indicada

	1
	PH_STRIP
	pH
	6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4
	pH

	2
	GH
	Dureza
	0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425
	mg/L

	3
	CYA
	Ácido cianúrico
	0 / 30–50 / 100 / 150 / 300
	mg/L

	4
	TCL
	Cloro total
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10
	mg/L

	5
	FCL
	Cloro libre
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	6
	BR
	Bromo
	0 / 1 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	7
	NO3
	Nitrato
	0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500
	mg/L

	8
	NO2
	Nitrito
	0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80
	mg/L

	9
	FE
	Hierro
	0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250
	mg/L

	10
	CR6
	Cromo / Cr(VI)
	0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100
	mg/L

	11
	PB
	Plomo
	0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500
	mg/L

	12
	CU
	Cobre
	0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300
	mg/L

	13
	HG
	Mercurio
	0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08
	mg/L

	14
	F
	Fluoruro
	0 / 25 / 50 / 100 / 200
	mg/L

	15
	CO3
	Carbonato
	0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180
	mg/L

	16
	TAL
	Alcalinidad total
	0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240
	mg/L




	Variable
	Referencia inferior
	Referencia superior
	Rango encontrado operativo

	pH
	≈ 6.5
	≈ 8.5
	≈ 7.7

	ORP
	≈ 100 mV
	≈ 200 mV
	≈ 298  mV

	Conductividad
	≈ 300 µS/cm
	≈ 905 µS/cm
	≈ 480 µS/cm

	Salinidad
	≈ 0 ppt
	≈ >1 ppt
	≈ 0.5  ppt

	TDS
	≈ 0 ppm
	≈ 500  ppm
	≈ 890  ppm



Muestreo de Enero de 2025  ya con los filtros construidos 
	#
	Código de base
	Parámetro del kit
	Escala que aparece en la tira
	Unidad indicada

	1
	PH_STRIP
	pH
	6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4
	pH

	2
	GH
	Dureza
	0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425
	mg/L

	3
	CYA
	Ácido cianúrico
	0 / 30–50 / 100 / 150 / 300
	mg/L

	4
	TCL
	Cloro total
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10
	mg/L

	5
	FCL
	Cloro libre
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	6
	BR
	Bromo
	0 / 1 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	7
	NO3
	Nitrato
	0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500
	mg/L

	8
	NO2
	Nitrito
	0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80
	mg/L

	9
	FE
	Hierro
	0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250
	mg/L

	10
	CR6
	Cromo / Cr(VI)
	0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100
	mg/L

	11
	PB
	Plomo
	0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500
	mg/L

	12
	CU
	Cobre
	0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300
	mg/L

	13
	HG
	Mercurio
	0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08
	mg/L

	14
	F
	Fluoruro
	0 / 25 / 50 / 100 / 200
	mg/L

	15
	CO3
	Carbonato
	0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180
	mg/L

	16
	TAL
	Alcalinidad total
	0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240
	mg/L





	Variable
	Referencia inferior
	Referencia superior
	Rango encontrado operativo

	pH
	≈ 6.5
	≈ 8.5
	≈ 7.1

	ORP
	≈ 100 mV
	≈ 200 mV
	≈ 210 mV

	Conductividad
	≈ 300 µS/cm
	≈ 905 µS/cm
	≈ 450 µS/cm

	Salinidad
	≈ 0 ppt
	≈ >1 ppt
	≈ 0.5  ppt

	TDS
	≈ 0 ppm
	≈ 500  ppm
	≈ 700  ppm




Muestreo 28 de abril de 2025 
Los 16 parámetros que vamos a registrar
	#
	Código de base
	Parámetro del kit
	Escala que aparece en la tira
	Unidad indicada

	1
	PH_STRIP
	pH
	6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4
	pH

	2
	GH
	Dureza
	0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425
	mg/L

	3
	CYA
	Ácido cianúrico
	0 / 30–50 / 100 / 150 / 300
	mg/L

	4
	TCL
	Cloro total
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10
	mg/L

	5
	FCL
	Cloro libre
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	6
	BR
	Bromo
	0 / 1 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	7
	NO3
	Nitrato
	0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500
	mg/L

	8
	NO2
	Nitrito
	0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80
	mg/L

	9
	FE
	Hierro
	0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250
	mg/L

	10
	CR6
	Cromo / Cr(VI)
	0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100
	mg/L

	11
	PB
	Plomo
	0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500
	mg/L

	12
	CU
	Cobre
	0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300
	mg/L

	13
	HG
	Mercurio
	0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08
	mg/L

	14
	F
	Fluoruro
	0 / 25 / 50 / 100 / 200
	mg/L

	15
	CO3
	Carbonato
	0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180
	mg/L

	16
	TAL
	Alcalinidad total
	0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240
	mg/L




	Variable
	Referencia inferior
	Referencia superior
	Rango encontrado operativo

	pH
	≈ 6.5
	≈ 8.5
	≈ 7.1

	ORP
	≈ 100 mV
	≈ 200 mV
	≈ 230  mV

	Conductividad
	≈ 300 µS/cm
	≈ 905 µS/cm
	≈ 440 µS/cm

	Salinidad
	≈ 0 ppt
	≈ >1 ppt
	≈ 0.5  ppt

	TDS
	≈ 0 ppm
	≈ 500  ppm
	≈ 624  ppm



Muestreo de 16 de julio  2025 en estiaje 
Los 16 parámetros que vamos a registrar
	#
	Código de base
	Parámetro del kit
	Escala que aparece en la tira
	Unidad indicada

	1
	PH_STRIP
	pH
	6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4
	pH

	2
	GH
	Dureza
	0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425
	mg/L

	3
	CYA
	Ácido cianúrico
	0 / 30–50 / 100 / 150 / 300
	mg/L

	4
	TCL
	Cloro total
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10
	mg/L

	5
	FCL
	Cloro libre
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	6
	BR
	Bromo
	0 / 1 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	7
	NO3
	Nitrato
	0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500
	mg/L

	8
	NO2
	Nitrito
	0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80
	mg/L

	9
	FE
	Hierro
	0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250
	mg/L

	10
	CR6
	Cromo / Cr(VI)
	0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100
	mg/L

	11
	PB
	Plomo
	0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500
	mg/L

	12
	CU
	Cobre
	0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300
	mg/L

	13
	HG
	Mercurio
	0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08
	mg/L

	14
	F
	Fluoruro
	0 / 25 / 50 / 100 / 200
	mg/L

	15
	CO3
	Carbonato
	0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180
	mg/L

	16
	TAL
	Alcalinidad total
	0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240
	mg/L




	Variable
	Referencia inferior
	Referencia superior
	Rango encontrado operativo

	pH
	≈ 6.5
	≈ 8.5
	≈ 7.1

	ORP
	≈ 100 mV
	≈ 200 mV
	≈ 210 mV

	Conductividad
	≈ 300 µS/cm
	≈ 905 µS/cm
	≈ 420 µS/cm

	Salinidad
	≈ 0 ppt
	≈ >1 ppt
	≈ 0.5  ppt

	TDS
	≈ 0 ppm
	≈ 500  ppm
	≈ 650  ppm



Muestreo de octubre de 2025 
Los 16 parámetros que vamos a registrar
	#
	Código de base
	Parámetro del kit
	Escala que aparece en la tira
	Unidad indicada

	1
	PH_STRIP
	pH
	6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4
	pH

	2
	GH
	Dureza
	0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425
	mg/L

	3
	CYA
	Ácido cianúrico
	0 / 30–50 / 100 / 150 / 300
	mg/L

	4
	TCL
	Cloro total
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10
	mg/L

	5
	FCL
	Cloro libre
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	6
	BR
	Bromo
	0 / 1 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	7
	NO3
	Nitrato
	0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500
	mg/L

	8
	NO2
	Nitrito
	0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80
	mg/L

	9
	FE
	Hierro
	0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250
	mg/L

	10
	CR6
	Cromo / Cr(VI)
	0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100
	mg/L

	11
	PB
	Plomo
	0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500
	mg/L

	12
	CU
	Cobre
	0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300
	mg/L

	13
	HG
	Mercurio
	0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08
	mg/L

	14
	F
	Fluoruro
	0 / 25 / 50 / 100 / 200
	mg/L

	15
	CO3
	Carbonato
	0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180
	mg/L

	16
	TAL
	Alcalinidad total
	0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240
	mg/L




	Variable
	Referencia inferior
	Referencia superior
	Rango encontrado operativo

	pH
	≈ 6.5
	≈ 8.5
	≈ 7.7

	ORP
	≈ 100 mV
	≈ 200 mV
	≈ 250  mV

	Conductividad
	≈ 300 µS/cm
	≈ 905 µS/cm
	≈ 400 µS/cm

	Salinidad
	≈ 0 ppt
	≈ >1 ppt
	≈ 0.5  ppt

	TDS
	≈ 0 ppm
	≈ 500  ppm
	≈ 500  ppm




Muestreo Enero 2026 
Los 16 parámetros que vamos a registrar
	#
	Código de base
	Parámetro del kit
	Escala que aparece en la tira
	Unidad indicada

	1
	PH_STRIP
	pH
	6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4
	pH

	2
	GH
	Dureza
	0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425
	mg/L

	3
	CYA
	Ácido cianúrico
	0 / 30–50 / 100 / 150 / 300
	mg/L

	4
	TCL
	Cloro total
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10
	mg/L

	5
	FCL
	Cloro libre
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	6
	BR
	Bromo
	0 / 1 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	7
	NO3
	Nitrato
	0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500
	mg/L

	8
	NO2
	Nitrito
	0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80
	mg/L

	9
	FE
	Hierro
	0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250
	mg/L

	10
	CR6
	Cromo / Cr(VI)
	0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100
	mg/L

	11
	PB
	Plomo
	0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500
	mg/L

	12
	CU
	Cobre
	0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300
	mg/L

	13
	HG
	Mercurio
	0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08
	mg/L

	14
	F
	Fluoruro
	0 / 25 / 50 / 100 / 200
	mg/L

	15
	CO3
	Carbonato
	0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180
	mg/L

	16
	TAL
	Alcalinidad total
	0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240
	mg/L



	Variable
	Referencia inferior
	Referencia superior
	Rango encontrado operativo

	pH
	≈ 6.5
	≈ 8.5
	≈ 7.7

	ORP
	≈ 100 mV
	≈ 200 mV
	≈ 260  mV

	Conductividad
	≈ 300 µS/cm
	≈ 905 µS/cm
	≈ 470 µS/cm

	Salinidad
	≈ 0 ppt
	≈ >1 ppt
	≈ 0.5  ppt

	TDS
	≈ 0 ppm
	≈ 500  ppm
	≈ 600  ppm



Muestreo Mayo de 2026 
Los 16 parámetros que vamos a registrar
	#
	Código de base
	Parámetro del kit
	Escala que aparece en la tira
	Unidad indicada

	1
	PH_STRIP
	pH
	6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4
	pH

	2
	GH
	Dureza
	0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425
	mg/L

	3
	CYA
	Ácido cianúrico
	0 / 30–50 / 100 / 150 / 300
	mg/L

	4
	TCL
	Cloro total
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10
	mg/L

	5
	FCL
	Cloro libre
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	6
	BR
	Bromo
	0 / 1 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	7
	NO3
	Nitrato
	0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500
	mg/L

	8
	NO2
	Nitrito
	0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80
	mg/L

	9
	FE
	Hierro
	0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250
	mg/L

	10
	CR6
	Cromo / Cr(VI)
	0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100
	mg/L

	11
	PB
	Plomo
	0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500
	mg/L

	12
	CU
	Cobre
	0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300
	mg/L

	13
	HG
	Mercurio
	0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08
	mg/L

	14
	F
	Fluoruro
	0 / 25 / 50 / 100 / 200
	mg/L

	15
	CO3
	Carbonato
	0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180
	mg/L

	16
	TAL
	Alcalinidad total
	0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240
	mg/L



	Variable
	Referencia inferior
	Referencia superior
	Rango encontrado operativo

	pH
	≈ 6.5
	≈ 8.5
	≈ 7.1

	ORP
	≈ 100 mV
	≈ 200 mV
	≈ 240  mV

	Conductividad
	≈ 300 µS/cm
	≈ 905 µS/cm
	≈ 450 µS/cm

	Salinidad
	≈ 0 ppt
	≈ >1 ppt
	≈ 0.5  ppt

	TDS
	≈ 0 ppm
	≈ 500  ppm
	≈ 625 ppm



Muestreo 12 de septiembre de 2026 
Los 16 parámetros que vamos a registrar
	#
	Código de base
	Parámetro del kit
	Escala que aparece en la tira
	Unidad indicada

	1
	PH_STRIP
	pH
	6.2 / 6.8 / 7.2 / 7.8 / 8.4
	pH

	2
	GH
	Dureza
	0 / 25 / 50 / 125 / 250 / 425
	mg/L

	3
	CYA
	Ácido cianúrico
	0 / 30–50 / 100 / 150 / 300
	mg/L

	4
	TCL
	Cloro total
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10
	mg/L

	5
	FCL
	Cloro libre
	0 / 0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	6
	BR
	Bromo
	0 / 1 / 5 / 10 / 20
	mg/L

	7
	NO3
	Nitrato
	0 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500
	mg/L

	8
	NO2
	Nitrito
	0 / 1 / 5 / 10 / 20 / 40 / 80
	mg/L

	9
	FE
	Hierro
	0 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250
	mg/L

	10
	CR6
	Cromo / Cr(VI)
	0 / 2 / 5 / 10 / 30 / 50 / 100
	mg/L

	11
	PB
	Plomo
	0 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500
	mg/L

	12
	CU
	Cobre
	0 / 1 / 10 / 30 / 100 / 300
	mg/L

	13
	HG
	Mercurio
	0 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.08
	mg/L

	14
	F
	Fluoruro
	0 / 25 / 50 / 100 / 200
	mg/L

	15
	CO3
	Carbonato
	0 / 20 / 40 / 80 / 120 / 180
	mg/L

	16
	TAL
	Alcalinidad total
	[bookmark: _c8i2gbk14mdq]0 / 40 / 80 / 120 / 180 / 240
	mg/L



	Variable
	Referencia inferior
	Referencia superior
	Rango encontrado operativo

	pH
	≈ 6.5
	≈ 8.5
	≈ 8.2

	ORP
	≈ 100 mV
	≈ 200 mV
	≈ 300  mV

	Conductividad
	≈ 300 µS/cm
	≈ 905 µS/cm
	≈ 500 µS/cm

	Salinidad
	≈ 0 ppt
	≈ >1 ppt
	≈ 0.5  ppt

	TDS
	≈ 0 ppm
	≈ 500  ppm
	≈ 650  ppm



