FICHE REVISION CCP9 - DÉPLOIEMENT POSTES
Certification TSSR - CCP9 : Déploiement et maintenance postes de travail

1. WDS (Windows Deployment Services)
Rôle serveur
Déploiement OS Windows via réseau (PXE boot)
Installation :
Install-WindowsFeature WDS -IncludeManagementTools
Prérequis
· Active Directory configuré
· Serveur DHCP actif (options 66/67)
· Partition NTFS pour images
Configuration DHCP
Option 66 : IP serveur WDS
Option 67 : Fichier boot boot\x64\wdsnbp.com

2. IMAGES SYSTÈME
Sysprep (Généralisation)
Prépare image Windows (supprime infos spécifiques machine)
C:\Windows\System32\Sysprep\sysprep.exe /generalize /oobe /shutdown
Paramètres :
· /generalize : Supprime SID, nom machine
· /oobe : Redémarre sur écran bienvenue
· /shutdown : Éteint après (pour capture)
Types images WDS
Image Boot (WinPE) :
· Démarre poste par réseau
· Capture/applique images install
Image Install :
· OS Windows complet
· Capturé après Sysprep
· Format .WIM (Windows Imaging)

3. MDT (Microsoft Deployment Toolkit)
Avantages vs WDS
· Automatisation complète (zéro-touch)
· Task sequences personnalisables
· Drivers, applications, configurations
· Intégration WSUS, AD
Workflow MDT
1. Import OS + Drivers + Apps
2. Create Task Sequence
3. Update Deployment Share
4. Boot PXE ou clé USB
5. Déploiement automatisé

4. FICHIERS RÉPONSES (UNATTEND.XML)
Utilité
Automatise installation Windows (nom, domaine, clé produit, partitions)
Outil : Windows System Image Manager (WSIM)
Sections clés :
<settings pass="windowsPE">
  <!-- Partitionnement disque -->
</settings>

<settings pass="specialize">
  <ComputerName>PC-%RAND:4%</ComputerName>
  <TimeZone>Romance Standard Time</TimeZone>
</settings>

<settings pass="oobeSystem">
  <UserAccounts>
    <AdministratorPassword>P@ssw0rd</AdministratorPassword>
  </UserAccounts>
  <AutoLogon>
    <Enabled>true</Enabled>
  </AutoLogon>
</settings>

5. CLONAGE DISQUE
Clonezilla
Outil libre clonage disque/partition
Modes :
· device-device : Clonage direct disque → disque
· device-image : Sauvegarde disque → image
· multicast : 1 image → N postes simultanés
Commande exemple :
ocs-sr -g auto -e1 auto -e2 -r -j2 -c -p true savedisk image_pc /dev/sda
Acronis, Norton Ghost
Solutions commerciales clonage (interface graphique)

6. PXE BOOT
Principe
Preboot eXecution Environment : Boot réseau sans disque local
Séquence :
1. PC allume, cherche DHCP
2. DHCP répond : IP + serveur TFTP (WDS)
3. TFTP télécharge boot.wim (WinPE)
4. WinPE charge, liste images disponibles
5. Sélection image → Déploiement
BIOS config : Boot Order → Network/PXE en premier

7. DRIVERS INJECTION
Problème
Image générique ne contient pas drivers spécifiques matériels
Solutions
MDT : Import drivers par modèle
Deployment Workbench → Drivers
→ Import Drivers (dossier constructeur)
→ Task Sequence applique selon modèle détecté
DISM : Injection offline
# Monter image
Dism /Mount-Wim /WimFile:C:\install.wim /Index:1 /MountDir:C:\mount

# Ajouter drivers
Dism /Image:C:\mount /Add-Driver /Driver:C:\drivers /Recurse

# Démonter et sauvegarder
Dism /Unmount-Wim /MountDir:C:\mount /Commit

8. APPLICATIONS POST-INSTALL
GPO Software Installation
Computer Config → Policies → Software Settings → Software Installation
→ New → Package
   Path: \\SRV-FILE01\Apps\7zip.msi
   Deployment: Assigned (install auto)
Formats supportés : .MSI (Windows Installer)
Scripts post-déploiement
# Script dans Task Sequence MDT
Install-Package -Name 7zip -Force
Install-Package -Name GoogleChrome -Force
Install-Package -Name AdobeReader -Force
Chocolatey (gestionnaire paquets)
# Installer Chocolatey
Set-ExecutionPolicy Bypass -Force
iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))

# Installer apps
choco install googlechrome firefox 7zip -y

9. CONFIGURATION AUTOMATIQUE
Join domaine automatique
Unattend.xml :
<settings pass="specialize">
  <JoinDomain>
    <Credentials>
      <Domain>entreprise.local</Domain>
      <Username>admin_deploy</Username>
      <Password>P@ssw0rd</Password>
    </Credentials>
    <JoinDomain>entreprise.local</JoinDomain>
  </JoinDomain>
</settings>
PowerShell :
Add-Computer -DomainName "entreprise.local" -Credential (Get-Credential) -Restart
Rename Computer
Rename-Computer -NewName "PC-RH-01" -Restart

10. ACTIVATION WINDOWS
KMS (Key Management Service)
Activation volume entreprise (180j renouvelables)
Serveur KMS :
slmgr /ipk <KMS_Host_Key>
slmgr /ato
Client :
slmgr /ipk <Volume_License_Key>
slmgr /skms kms.entreprise.local:1688
slmgr /ato
MAK (Multiple Activation Key)
Clé à activations limitées (ex: 500 activations)

11. OUTILS DIAGNOSTIC
Windows PE (WinPE)
Environnement minimal boot réseau/USB
Création USB WinPE :
copype amd64 C:\WinPE_amd64
MakeWinPEMedia /UFD C:\WinPE_amd64 E:
DISM commandes
# Info image
Dism /Get-WimInfo /WimFile:install.wim

# Liste images
Dism /Get-ImageInfo /ImageFile:install.wim

# Appliquer image
Dism /Apply-Image /ImageFile:install.wim /Index:1 /ApplyDir:C:\

12. MAINTENANCE IMAGES
Mise à jour offline
# Monter
Dism /Mount-Wim /WimFile:install.wim /Index:1 /MountDir:C:\mount

# Injecter MAJ
Dism /Image:C:\mount /Add-Package /PackagePath:C:\updates\

# Nettoyer composants
Dism /Image:C:\mount /Cleanup-Image /StartComponentCleanup

# Sauvegarder
Dism /Unmount-Wim /MountDir:C:\mount /Commit
Optimisation taille
# Export (recompresse)
Dism /Export-Image /SourceImageFile:install.wim /SourceIndex:1 `
  /DestinationImageFile:install-optimized.wim /Compress:max

13. DÉPLOIEMENT MULTICAST
WDS Multicast
1 serveur → N postes simultanément (économie bande passante)
Config WDS :
Multicast Transmissions → Create Multicast Transmission
  Transmission name: Deploy_Win10
  Image: Windows 10 Pro
  Type: Auto-Cast (démarre automatiquement)
Avantages : 100 postes = 1 flux réseau (vs 100 flux unicast)

14. BONNES PRATIQUES
Nommage postes
Standard : SITE-DEPT-TYPE-NUM
Exemple : PAR-RH-DT-001
  PAR = Paris
  RH = Service
  DT = Desktop
  001 = Numéro séquentiel
Documentation
· ✅ Inventaire matériel (CPU, RAM, HDD)
· ✅ Drivers spécifiques modèles
· ✅ Applications standard par profil
· ✅ Changelog images (versions, dates)
Tests
· ✅ VM test avant déploiement masse
· ✅ Vérifier drivers (réseau, vidéo)
· ✅ Join domaine automatique
· ✅ Applications installées

15. SCÉNARIOS PRATIQUES
Scénario 1 : Déployer 50 postes identiques
Solution : WDS multicast + image Sysprep
Scénario 2 : 3 profils (RH, IT, Compta)
Solution : MDT Task Sequences + Applications sélectives
Scénario 3 : Mise à jour image mensuelle
Solution : DISM /Mount + /Add-Package + /Cleanup + /Commit
Scénario 4 : Drivers multiples constructeurs
Solution : MDT Selection Profiles par modèle

COMMANDES ESSENTIELLES
# Sysprep
sysprep /generalize /oobe /shutdown

# DISM
Dism /Mount-Wim /WimFile:x.wim /Index:1 /MountDir:C:\mount
Dism /Image:C:\mount /Add-Driver /Driver:C:\drivers /Recurse
Dism /Unmount-Wim /MountDir:C:\mount /Commit

# Domaine
Add-Computer -DomainName "entreprise.local" -Restart

# Activation
slmgr /ipk <clé>
slmgr /ato

# WDS
wdsutil /Add-Image /ImageFile:install.wim /ImageType:Install

WORKFLOW COMPLET :
1. Poste référence : Install Windows + Apps + Sysprep
2. Capturer image : Boot WinPE → Capture vers WDS
3. Import MDT : OS + Drivers + Apps
4. Task Sequence : Partitions + OS + Drivers + Apps + Domain Join
5. Déploiement : PXE boot → Auto-install
6. Tests : Vérif drivers, apps, domaine
7. Production : Multicast 50+ postes
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